<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE multimedia-project>
<multimedia-project version="1.0" creator="LMMS" creatorversion="1.0.93" type="instrumenttracksettings">
  <head/>
  <instrumenttracksettings muted="0" type="0" name="Brass" solo="0">
    <instrumenttrack pan="0" fxch="0" pitchrange="1" pitch="0" basenote="57" vol="100">
      <instrument name="OPL2">
        <OPL2 op2_waveform="0" op2_trem="0" fm="1" op2_ksr="0" op1_trem="0" op1_lvl="45" op1_waveform="0" op1_scale="2" op2_perc="0" op2_a="7" op1_perc="0" op1_mul="1" op2_lvl="53" op2_d="0" op1_a="7" op2_scale="0" op1_d="10" op2_mul="1" op1_vib="0" feedback="6" op2_r="6" trem_depth="0" op2_s="15" op1_ksr="0" op1_r="8" op1_s="14" op2_vib="0" vib_depth="1"/>
      </instrument>
      <eldata fres="0.5" ftype="0" fcut="14000" fwet="0">
        <elvol lspd_denominator="4" userwavefile="" pdel="0" dec="0.5" lamt="0" syncmode="0" latt="0" rel="0.1" sus="0.5" amt="0" x100="0" att="0" lpdel="0" hold="0.5" lshp="0" lspd="0.1" ctlenvamt="0" lspd_numerator="4"/>
        <elcut lspd_denominator="4" userwavefile="" pdel="0" dec="0.5" lamt="0" syncmode="0" latt="0" rel="0.1" sus="0.5" amt="0" x100="0" att="0" lpdel="0" hold="0.5" lshp="0" lspd="0.1" ctlenvamt="0" lspd_numerator="4"/>
        <elres lspd_denominator="4" userwavefile="" pdel="0" dec="0.5" lamt="0" syncmode="0" latt="0" rel="0.1" sus="0.5" amt="0" x100="0" att="0" lpdel="0" hold="0.5" lshp="0" lspd="0.1" ctlenvamt="0" lspd_numerator="4"/>
      </eldata>
      <chordcreator chord="0" chordrange="1" chord-enabled="0"/>
      <arpeggiator arptime="100" arprange="1" arptime_denominator="4" syncmode="0" arpmode="0" arp-enabled="0" arp="0" arptime_numerator="4" arpdir="0" arpgate="100"/>
      <midiport inputcontroller="0" fixedoutputvelocity="-1" inputchannel="0" outputcontroller="0" writable="0" outputchannel="1" fixedinputvelocity="-1" fixedoutputnote="-1" outputprogram="1" readable="0"/>
      <fxchain numofeffects="0" enabled="0"/>
    </instrumenttrack>
  </instrumenttracksettings>
</multimedia-project>
