
phoneme i
  vwl starttype #i endtype #i
  length 100
  IfNextVowelAppend(;)
  FMT(vowel/ii_3)
endphoneme

phoneme i:
  vwl starttype #i endtype #i
  length 260
  IfNextVowelAppend(;)
  FMT(vowel/i_3)
endphoneme

phoneme &
  vwl starttype #e endtype #e
  length 120
  FMT(vowel/ee_6)
endphoneme

phoneme e
  vwl starttype #e endtype #e
  length 120
  FMT(vowel/e_mid2)
endphoneme

phoneme e:
  vwl starttype #e endtype #e
  length 290
  FMT(vowel/e_mid)
endphoneme


phoneme a
  vwl starttype #a endtype #a
  length 120

  IF thisPh(isWordEnd) AND thisPh(isUnstressed) THEN
    FMT(vowel/a_8)
  ENDIF
  FMT(vowel/a)
endphoneme

phoneme a:
  vwl starttype #a endtype #a
  length 290
  FMT(vowel/a)
endphoneme

phoneme o
  vwl starttype #o endtype #o
  length 120
  FMT(vowel/oo_1)
endphoneme

phoneme o:
  vwl starttype #o endtype #o
  length 290
  FMT(vowel/oo_1)
endphoneme

phoneme u
  vwl starttype #u endtype #u
  length 110
  FMT(vowel/u_2)
endphoneme

phoneme u:
  vwl starttype #u endtype #u
  length 280
  FMT(vowel/u_bck)
endphoneme


phoneme aU
  vwl starttype #a endtype #u
  length 270
  FMT(vdiph/au_4)
endphoneme


phoneme eU
  vwl starttype #e endtype #u
  length 260
  FMT(vdiph/eu)
endphoneme

phoneme oU
  vwl starttype #o endtype #u
  length 260
  FMT(vdiph/ou_2)
endphoneme


phoneme aI
  vwl starttype #a endtype #i
  length 270
  FMT(vdiph/ai)
endphoneme

phoneme eI
  vwl starttype #e endtype #i
  length 260
  FMT(vdiph/eei_3)
endphoneme



phoneme r-     // syllabic r
  vwl  starttype #@  endtype #@
  ipa rU+0329
  length 200
  FMT(vowelr/r-voc)
endphoneme

phoneme r:     // syllabic r
  vwl  starttype #@  endtype #@
  ipa rU+0329ː
  length 300
  FMT(vowelr/r-voc)
endphoneme



phoneme R^       // Czech r-caron
  vcd pla frc sib
  ipa rU+031d
  lengthmod 6
  Vowelin  f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-300 80
  Vowelout f1=2  f2=1700 -300 300  f3=-300 80 brk
  FMT(voc/zh) addWav(r3/rz_cs, 50)
endphoneme

phoneme R^/      // Czech r-caron (weaker, for after p,f,t,k)
  vcd pla frc sib
  ipa rU+031dU+030a
  lengthmod 6
  Vowelin  f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-300 80
  Vowelout f1=2  f2=1700 -300 300  f3=-300 80 brk
  FMT(voc/zh_2) addWav(r3/rz_cs, 25)
endphoneme


phoneme l-
  vwl  starttype #@  endtype #@
  ipa lU+0329
  length 140
  FMT(vwl_hi/l-voc)
endphoneme


phoneme l:
  vwl  starttype #@  endtype #@
  ipa lU+0329ː
  length 250
  FMT(vwl_hi/l-voc)
endphoneme


phoneme l
  import_phoneme en/l   // use 'dark' [l] after a vowel
endphoneme


phoneme w
  import_phoneme base2/w2
endphoneme


phoneme t
  vls alv stp
  lengthmod 2
  voicingswitch d
  Vowelin f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-100 80
  Vowelout f1=0 f2=1700 -300 250  f3=-100 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/t_)
  ENDIF
  WAV(ustop/t_short)
endphoneme


phoneme p
  vls blb stp
  lengthmod 2
  voicingswitch b
  Vowelin  f1=0  f2=1000 -50 -100  f3=-200 80
  Vowelout f1=0  f2=1000 -500 -350  f3=-300 80 rms=30
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/p_unasp, 80)
  ELIF nextPh(l) THEN
    WAV(ustop/pl)
  ENDIF
  WAV(ustop/p_unasp, 120)
endphoneme


phoneme k
  import_phoneme base2/k
endphoneme

