_Y,_Y
XFA$XX1$XX1sti$PTI_Out,XFA$XX1$XX1sti$PTI_Out
XFA$XXdecodeY$XX0nor$NP,XFA$XXdecodeY$XX0nor$NP
IC_MDP1403-12K_17,IC_MDP1403-12K_17
XFA$XXdecodeY$XX0nor$NN,XFA$XXdecodeY$XX0nor$NN
XFA$XX1$XX1pti$STI_Out,XFA$XX1$XX1pti$STI_Out
XFA$XXdecodeY$XX0nor$NI,XFA$XXdecodeY$XX0nor$NI
XFA$XX1$XX1pti$NTI_Out,XFA$XX1$XX1pti$NTI_Out
XFA$CTRL_YA,XFA$CTRL_YA
XFA$CTRL_YC,XFA$CTRL_YC
XFA$CTRL_YB,XFA$CTRL_YB
CO,CO
0,0
XFA$XX1$IN_pti,XFA$XX1$IN_pti
XFA$A4,XFA$A4
XFA$A5,XFA$A5
XFA$A6,XFA$A6
XFA$A1,XFA$A1
XFA$A2,XFA$A2
XFA$A3,XFA$A3
XFA$XX1$XX0nor$NN,XFA$XX1$XX0nor$NN
XFA$XX1$XX0nor$NI,XFA$XX1$XX0nor$NI
XFA$XX1$XX0nor$NP,XFA$XX1$XX0nor$NP
X,X
Vss,$G_Vss
XXnegY$NTI_Out,XXnegY$NTI_Out
XFA$XX1$XXinti$STI_Out,XFA$XX1$XXinti$STI_Out
XFA$XXdecodeY$XX1sti$NTI_Out,XFA$XXdecodeY$XX1sti$NTI_Out
XFA$XXdecodeX$XXinti$PTI_Out,XFA$XXdecodeX$XXinti$PTI_Out
XFA$XXdecodeX$IN_pti,XFA$XXdecodeX$IN_pti
IC_CD4007_16,IC_CD4007_16
IC_CD4007_15,IC_CD4007_15
IC_CD4007_3,IC_CD4007_3
IC_CD4007_1,IC_CD4007_1
S,S
XFA$XXdecodeX$XX1pti$STI_Out,XFA$XXdecodeX$XX1pti$STI_Out
IC_CD4007_4,IC_CD4007_4
XFA$CTRL_XB,XFA$CTRL_XB
XFA$CTRL_XC,XFA$CTRL_XC
XFA$CTRL_XA,XFA$CTRL_XA
XFA$CTRL_C0A,XFA$CTRL_C0A
XFA$CTRL_C0B,XFA$CTRL_C0B
XFA$CTRL_C0C,XFA$CTRL_C0C
XFA$XXdecodeY$XX1sti$PTI_Out,XFA$XXdecodeY$XX1sti$PTI_Out
XXnegY$PTI_Out,XXnegY$PTI_Out
XFA$XXdecodeX$XX1sti$NTI_Out,XFA$XXdecodeX$XX1sti$NTI_Out
IC_CD4007_23,IC_CD4007_23
IC_CD4007_20,IC_CD4007_20
IC_CD4007_21,IC_CD4007_21
XFA$XX1$XXinti$PTI_Out,XFA$XX1$XXinti$PTI_Out
IC_MDP1403-12K_2,IC_MDP1403-12K_2
IC_MDP1403-12K_5,IC_MDP1403-12K_5
IC_CD4016_14,IC_CD4016_14
CI,CI
IC_MDP1403-12K_22,IC_MDP1403-12K_22
IC_CD4016_11,IC_CD4016_11
IC_CD4016_10,IC_CD4016_10
IC_CD4016_13,IC_CD4016_13
IC_CD4016_12,IC_CD4016_12
IC_CD4016_19,IC_CD4016_19
IC_CD4016_18,IC_CD4016_18
Vdd,$G_Vdd
XFA$XXdecodeY$IN_pti,XFA$XXdecodeY$IN_pti
XFA$XXdecodeY$XX1pti$STI_Out,XFA$XXdecodeY$XX1pti$STI_Out
XFA$XXdecodeX$XX1pti$NTI_Out,XFA$XXdecodeX$XX1pti$NTI_Out
IC_CD4016_9,IC_CD4016_9
IC_CD4016_8,IC_CD4016_8
XFA$CTRL_SC,XFA$CTRL_SC
XFA$CTRL_SB,XFA$CTRL_SB
XFA$CTRL_SA,XFA$CTRL_SA
XFA$XX1$XX1sti$NTI_Out,XFA$XX1$XX1sti$NTI_Out
IC_CD4016_7,IC_CD4016_7
IC_CD4016_6,IC_CD4016_6
XFA$XXdecodeX$XX1sti$PTI_Out,XFA$XXdecodeX$XX1sti$PTI_Out
XFA$XXdecodeY$XX1pti$NTI_Out,XFA$XXdecodeY$XX1pti$NTI_Out
VA,VA
VB,VB
VCI,VCI
XFA$XXdecodeX$XX0nor$NI,XFA$XXdecodeX$XX0nor$NI
XFA$XXdecodeX$XX0nor$NN,XFA$XXdecodeX$XX0nor$NN
XFA$XXdecodeX$XX0nor$NP,XFA$XXdecodeX$XX0nor$NP
Y,Y
XFA$XXdecodeX$XXinti$STI_Out,XFA$XXdecodeX$XXinti$STI_Out
XFA$CTRL_CC,XFA$CTRL_CC
XFA$CTRL_CB,XFA$CTRL_CB
XFA$CTRL_CA,XFA$CTRL_CA
XFA$XXdecodeY$XXinti$PTI_Out,XFA$XXdecodeY$XXinti$PTI_Out
XFA$XXdecodeY$XXinti$STI_Out,XFA$XXdecodeY$XXinti$STI_Out
