[define]
DEVICE=Mikrotik-CRS305_SW_SFP
POLLMODE=cumulative
SFPSTARTPORT=2
SFPENDPORT=5
FDB=true
FDB_MODE=sw_cumulative
FDB_ALLOW_ONLY_PORTS=
FDB_IGNORE_PORTS=

[PORTIFACE]
PORTINDEX=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.1"
PORTDESCR=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2"
PORTALIAS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18"

[PORT.1D_FDB]
PORTTABLE=".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2"
PORTSTATUS=".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3"

[PORT.1Q_FDB]
PORTTABLE=".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2"
PORTSTATUS=".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3"

[PORTSTATE]
NAME="Port states"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"
PARSER=sp_parse_zyportstates

[PORTDESC]
; just a placeholder
NAME="Desc"

[PORTSPEED]
NAME="Port negotiation"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15"
UNITS="Mb/s"
PARSER=sp_parse_division_units

[PORTTX]
NAME="Bytes transmitted"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTRX]
NAME="Bytes received"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTERRTX]
NAME="TX errors"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTERRRX]
NAME="RX errors"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.14"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTMULTTX]
NAME="Multicast TX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTMULTRX]
NAME="Multicast RX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTBRODTX]
NAME="Broadcast TX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTBRODRX]
NAME="Broadcast RX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[SFPWAVELENGTH]
NAME="SFP wave length"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.5"
DIV=100
UNITS="nm"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPTEMP]
NAME="SFP temperature"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.6"
UNITS="C"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPVOLTAGE]
NAME="SFP voltage"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.7"
DIV=1000
UNITS="V"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPCURRENT]
NAME="SFP current"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.8"
UNITS="mA"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPTXPOWER]
NAME="SFP TX power"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.9"
DIV=1000
UNITS="dBm"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPRXPOWER]
NAME="SFP RX power"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.10"
DIV=1000
UNITS="dBm"
PARSER=sp_parse_division_units

[CPU USE]
NAME="CPU use"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1"
UNITS="%"
PARSER=sp_parse_division_units_noport

[CPU TEMP]
NAME="CPU temperature"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0"
DIV=10
UNITS="C"
PARSER=sp_parse_division_units_noport

[UPTIME]
NAME="Uptime"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"
PARSER=sp_parse_raw_trim_tab

[SYSTEM VERSION]
NAME="System version"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.4.0"
PARSER=sp_parse_raw_trim_tab

[SYSTEM LICENCE]
NAME="System licence level"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.4.3.0"
PARSER=sp_parse_raw_trim_tab