[define]
DEVICE=Mikrotik-CSS326-24G-2S
POLLMODE=cumulative
SFPSTARTPORT=25
SFPENDPORT=26
FDB=true
FDB_MODE=sw_cumulative
FDB_ALLOW_ONLY_PORTS=
FDB_IGNORE_PORTS=

[PORTIFACE]
PORTINDEX=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.1"
PORTDESCR=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.2"
PORTALIAS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18"

[PORT.1D_FDB]
SECTPOLLMODE="noncumulative"
PORTTABLE=".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2"
PORTSTATUS=".1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3"

[PORT.1Q_FDB]
SECTPOLLMODE="noncumulative"
PORTTABLE=".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2"
PORTSTATUS=".1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3"

[PORTSTATE]
NAME="Port states"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.8"
PARSER=sp_parse_zyportstates

[PORTSPEED]
NAME="Port speed"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15"
PARSER=sp_parse_division_units
DIV=1
UNITS="Mbit/s"

[PORTDESC]
; just a placeholder
NAME="Desc"

[PORTTX]
NAME="Bytes transmitted"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.16"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTRX]
NAME="Bytes received"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.10"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTERRTX]
NAME="TX errors"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.20"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTERRRX]
NAME="RX errors"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.2.2.1.14"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTMULTTX]
NAME="Multicast TX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTMULTRX]
NAME="Multicast RX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTBRODTX]
NAME="Broadcast TX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[PORTBRODRX]
NAME="Broadcast RX"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9"
PARSER=sp_parse_zyportbytes

[SFPWAVELENGTH]
NAME="SFP wave length"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.5"
DIV=100
UNITS="nm"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPTEMP]
NAME="SFP temperature"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.6"
UNITS="C"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPVOLTAGE]
NAME="SFP voltage"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.7"
DIV=1000
UNITS="V"
PARSER=sp_parse_division_units

[SFPCURRENT]
NAME="Optical TX Bias"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.19.1.1.8.25"
UNITS="mA"
PARSER=sp_parse_division_units

[UPTIME]
NAME="Uptime"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"
PARSER=sp_parse_raw_trim_tab


[SYSTEM_VERSION]
NAME="System version"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.2.1.1.1.0"
PARSER=sp_parse_raw_trim_tab

[SYSTEM_TEMP]
NAME="System temperature"
SECTPOLLMODE="noncumulative"
OIDS=".1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3"
DIV=10
;min|max|yellow|red
UNITS="5|100|70|90"
PARSER=sp_parse_division_temperature