[define]
;Stels FD1002S
;Stels FD1004SN
;Stels FD1108S
DEVICE="STELS FD1XXX OLT"

[signal]
SIGNALMODE="HAL"
COLLECTORNAME="PONStels11"

SIGINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.36.1"
; active ONU MAC only
;MACINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.3.12.1.1.4.1"
; all, active and inactive ONU MAC
MACINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.7.1"
SIGVALUE="INTEGER:"
MACVALUE="Hex-STRING:"
OFFSET="40"
OFFSETMODE="logm"
DOWNVALUE="65535"

[misc]
ONUINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.3.12.1.1.4.1"
ONUVALUE="Hex-STRING:"
DISTINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.13.1"
DISTVALUE="INTEGER:"
; FDBINDEX + PON port num + Index num = LLID num
FDBINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.3.16.1.4.1"
FDBVALUE="INTEGER:"
; FDBMACINDEX + PON port num + Index num = MAC ONU itself or any MAC behind ONU
FDBMACINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.3.16.1.3.1"
FDBMACVALUE="Hex-STRING:"
; FDBVLANINDEX + PON port num + Index num = VLAN ID
FDBVLANINDEX=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.3.16.1.5.1"
FDBVLANVALUE="INTEGER:"
DEREGREASON=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.45.1"
DEREGVALUE="STRING:"
ONUTXSIGNAL=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.37.1"
ONUTXSIGNALVAL="INTEGER:"
INTERFACEADDPONPREFIX="pon0/0/"

[onu]
CONTROLMODE="STELSFD11"
OPERATION=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.4.1.1.32.1"
RELOAD="2"
DELETE="6"
DEREG="7"


[system]
CPULOAD=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.1.1.8.0"
UPTIME=".1.3.6.1.2.1.1.3.0"
TEMPERATURE=".1.3.6.1.4.1.34592.1.3.1.3.4.0"