onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_we_n
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_ub_n
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_oe_n
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_lb_n
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_ce_n
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_dq
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sram_addr
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/scen
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sda
add wave -noupdate /top_tb/uut/lcd_graphics_controller_inst/sclk
update
