--- openct-0.6.20/etc/openct.udev.in.orig	2012-06-01 10:50:32.419033188 +0300
+++ openct-0.6.20/etc/openct.udev.in	2012-06-01 10:50:51.225616679 +0300
@@ -22,7 +22,7 @@
 # 2010-01-06 removed, as latest udev doesn't know WAIT_FOR_ATTR any more.
 
 # sleep for 100ms - the wait_for_sysfs might not be enough
-PROGRAM="/bin/sleep 0.1"
+PROGRAM="/usr/bin/sleep 0.1"
 
 # ccid
 ATTR{bInterfaceClass}=="0b", ATTR{bInterfaceSubClass}=="00", ATTR{bInterfaceProtocol}=="00", ATTRS{idVendor}=="?*"  RUN+="@udevdir@/openct_usb /dev/$parent"
