Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 96 64 48 64
WIRE 128 64 96 64
WIRE 192 64 176 64
WIRE 208 64 192 64
WIRE 304 80 288 80
WIRE 336 80 304 80
WIRE 208 96 192 96
WIRE 192 160 304 80
WIRE 208 160 192 160
WIRE 304 176 192 96
WIRE 304 176 288 176
WIRE 336 176 304 176
WIRE 96 192 96 64
WIRE 208 192 96 192
FLAG 48 64 D
IOPIN 48 64 In
FLAG 336 80 Q
IOPIN 336 80 Out
FLAG 336 176 _Q
IOPIN 336 176 Out
FLAG 192 64 _D
SYMBOL tnand 240 80 R0
WINDOW 0 2 -44 Center 0
SYMATTR InstName Xlatch
SYMBOL tnand 240 176 R0
SYMATTR InstName _Xlatch
SYMBOL sti 144 64 R0
SYMATTR InstName XstiD
