Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 48 -33 -64 -52
LINE Normal -64 327 -64 -52
LINE Normal 48 308 -64 327
LINE Normal -16 319 -16 336
LINE Normal 48 308 48 -33
LINE Normal -33 66 -33 0
LINE Normal -33 177 -33 112
LINE Normal -33 290 -33 225
TEXT -32 33 Left 0 _1
TEXT -30 144 Left 0 0
TEXT -32 256 Left 0 1
TEXT -55 3 Left 0 A
TEXT -55 33 Left 0 B
TEXT -55 63 Left 0 C
TEXT -54 117 Left 0 A
TEXT -54 147 Left 0 B
TEXT -54 177 Left 0 C
TEXT -54 227 Left 0 A
TEXT -54 257 Left 0 B
TEXT -54 287 Left 0 C
WINDOW 0 -7 -69 Center 0
SYMATTR Description 9:3 trinary multiplexer, select from three groups of 3 trits
PIN -64 0 NONE 8
PINATTR PinName IiA
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 32 NONE 8
PINATTR PinName IiB
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 112 NONE 8
PINATTR PinName I0A
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 144 NONE 8
PINATTR PinName I0B
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 176 NONE 8
PINATTR PinName I0C
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 224 NONE 8
PINATTR PinName I1A
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -64 256 NONE 8
PINATTR PinName I1B
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -64 288 NONE 8
PINATTR PinName I1C
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -16 336 LEFT 8
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 48 160 RIGHT 8
PINATTR PinName QC
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 48 128 RIGHT 8
PINATTR PinName QB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 48 96 RIGHT 8
PINATTR PinName QA
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -64 64 NONE 8
PINATTR PinName IiC
PINATTR SpiceOrder 3
