(module StencilFiducial_1mm (layer F.Cu) (tedit 609C49BE)
  (descr "Circular Fiducial, 1mm bare copper")
  (tags fiducial)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value StencilFiducial_1mm (at 0 2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.6 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
  )
  (pad "" smd circle (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (clearance 0.05))
)
