# Tanım: USB Chip/Smart kart arayüz erişim sürücüsü
# URL: http://pcsclite.alioth.debian.org/ccid.html
# Paketçi: milisarge
# Gerekler: pcsc-lite libusb
# Grup: sürücü

isim=ccid
surum=1.4.29
devir=1
kaynak=(https://ccid.apdu.fr/files/${isim}-${surum}.tar.bz2)

derle() {
	cd $isim-$surum
	./configure --prefix=/usr \
	  --sysconfdir=/etc \
	  --enable-twinserial \
	  --enable-serialconfdir=/etc/reader.conf.d
	make
	make DESTDIR=$PKG install
	mv "${PKG}/usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist" "${PKG}/etc/libccid_Info.plist"
	ln -s /etc/libccid_Info.plist ${PKG}/usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist
	install -d $PKG/usr/lib/udev/rules.d/
	install -Dm644 src/92_pcscd_ccid.rules $PKG/usr/lib/udev/rules.d/
}
